各品牌网络监控摄像头RTSP地址查询

WRITTEN ON 2017年8月29日.

RTSP即实时视频流协议，是目前H.264/H.264网络监控摄像头普遍可支持的视频流协议。该协议可让监控摄像机与不同终端进行实时视频传输，这包括用户本地通过浏览器访问摄像机的Web页面进行视频预览，也包括NVR接收来自网络摄像机的视频流进行录像。就算是我们所熟知的ONVIF协议也是基于RTSP／RTP基础。所以说了解和使用RTSP流是非常重要的，该文我们列出了各品牌RTSP地址。

3S: rtsp://IP地址/cam1/h264

4XEM: rtsp://IP地址/live.sdp

A-MTK: rtsp://IP地址/media/media.amp

ABS: rtsp://IP地址/mpeg4/1/media.amp

Absolutron: rtsp://IP地址/image.mpg

ACTi: rtsp://192.168.0.100:7070/

ACTi: rtsp://192.168.0.100/

Acumen: rtsp://IP地址/mpg4/rtsp.amp

Airlink101: rtsp://IP地址/mpeg4

AirLive: rtsp://IP地址/video.mp4

ALinking: rtsp://IP地址/cam1/mjpeg

ALinking: rtsp://IP地址/cam1/mpeg4

ALinking: rtsp://IP地址/cam1/h264

ALLIEDE: rtsp://IP地址:555/0/1:1/main

Asante: rtsp://IP地址/cam1/mpeg4

Asoni: rtsp://IP地址/GetData.cgi

Asoni: rtsp://IP地址/

Aviosys: rtsp://IP地址/mpeg4

Aviosys: rtsp://IP地址:8554/mpeg4

AVS: Uriel: rtsp://IP地址/mpeg4

AVTech: rtsp://IP地址/live/mpeg4

AVTech: rtsp://IP地址/live/h264

安迅士/AXIS: rtsp://IP地址/mpeg4/media.amp

安迅士/AXIS: rtsp://IP地址/安迅士/AXIS-media/media.amp

AXview: rtsp://IP地址

Basler: rtsp://192.168.100.x/mpeg4

Basler: rtsp://IP地址/h264?multicast

BiKal: IP: CCTV: rtsp://IP地址/

BiKal: IP: CCTV: rtsp://IP地址/user.pin.mp2

BlueJay: rtsp://IP地址/mpeg4

博士/Bosch: rtsp://192.168.0.1/rtsp\_tunnel

博士/Bosch: rtsp://192.168.0.1/video

博士/Bosch: rtsp://192.168.0.1/?inst=2

金砖通讯/Brickcom: rtsp://192.168.1.1/channel1

佳能/Canon: rtsp://192.168.100.1/

佳能/Canon: rtsp://192.168.100.1/stream/profile1=u

佳能/Canon: rtsp://192.168.100.1/profile1=r

佳能/Canon: rtsp://192.168.100.1/profile1=u

CBC-Ganz: rtsp://IP地址/gnz\_media/main

思科/Cisco: rtsp://IP地址/img/media.sav

思科/Cisco: rtsp://IP地址

Clairvoyant: MWR: rtsp://IP地址/av0\_0

喜恩碧/CNB: rtsp://192.168.123.100/

喜恩碧/CNB: rtsp://192.168.123.100/mpeg4

Cohu: rtsp://IP地址/stream1

Cohu: rtsp://IP地址/cam

Compro: rtsp://IP地址/medias1

大华/Canon: rtsp://admin:[admin@192.168.1.108](mailto:admin@192.168.1.108):554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1

D-Link: rtsp://IP地址/play1.sdp

D-Link: rtsp://IP地址/play2.sdp

Dallmeier: rtsp://IP地址/encoder1

DoOurBest: rtsp://IP地址/: ch0\_0.h264

DVTel-IOimage: rtsp://IP地址/ioImage/1

EagleVision: rtsp://IP地址/11

讯舟科技/EDIMAX: rtsp://IP地址/ipcam.sdp

讯舟科技/EDIMAX: rtsp://IP地址/ipcam\_h264.sdp

ENEO: rtsp://IP地址/1/stream1

Etrovision: rtsp://IP地址/rtpvideo1.sdp

EverWorldView: rtsp://IP地址

慧友/EverFocus: rtsp://IP地址/streaming/channels/0

Fine CCTV: rtsp://IP地址/mpeg4

菲力尔/FLIR Systems: rtsp://IP地址/ch0

菲力尔/FLIR Systems: rtsp://IP地址/vis

菲力尔/FLIR Systems: rtsp://IP地址:544/wfov

福斯康姆/Foscam: rtsp://IP地址/11

FSAN: RTSP://IP地址/

Gadspot: rtsp://IP地址/video.mp4

Genie: rtsp://IP地址

Genius: rtsp://IP地址/avn=2

奇偶/GeoVision: rtsp://192.168.0.10:8554/CH001.sdp

潮流网络/Grandstream: rtsp:// 192.168.1.168/

GRUNDIG: rtsp://IP地址/jpeg

GRUNDIG: rtsp://IP地址/h264

GVI: rtsp://IP地址/mpeg4

海康威视/Hikvision: rtsp://192.0.0.64:554/h264

HuntElectronics: rtsp://IP地址/video1+audio1

Ikegami: rtsp://IP地址/stream1

iLink: rtsp://IP地址

IndigoVision: rtsp://IP地址

英飞拓/Infinova: rtsp://IP地址/1.AMP

InnovativeSecurityDesigns: rtsp://IP地址/stream1

INSTEK: DIGITAL: rtsp://IP地址/

Intellinet: rtsp://IP地址/video.mp4

Intellio: rtsp://IP地址/

IONodes: rtsp://IP地址/videoinput\_1/h264\_1/media.stm

IPUX: rtsp://IP地址/mpeg4

IPx: rtsp://IP地址/camera.stm

IQinVision: rtsp://IP地址/now.mp4

IQinVision: rtsp://IP地址/mp4

IRLAB: rtsp://IP地址/

JVC: rtsp://IP地址/PSIA/Streaming/channels/0

JVC: rtsp://IP地址/PSIA/Streaming/channels/1

KARE: CSST-DIT: rtsp://IP地址

KTC: rtsp://IP地址/h264/

朗驰/Launch: rtsp://IP地址/0/username:password/main

朗驰/Launch: rtsp://IP地址:554/0/username:password/main

Laview: rtsp://IP地址/

LevelOne: rtsp://IP地址/access\_code

LevelOne: rtsp://IP地址/channel1

LevelOne: rtsp://IP地址/live.sdp

LevelOne: rtsp://IP地址/video.mp4

LevelOne: rtsp://IP地址/h264

Linksys: rtsp://IP地址/img/video.sav

Logitech: rtsp://IP地址/HighResolutionVideo

Lorex: rtsp://IP地址/video.mp4

Lumenera: rtsp://IP地址/

LUXONVIDEO: rtsp://IP地址/user\_defined

Marmitek: rtsp://IP地址/mpeg4

MaxVideo: rtsp://IP地址/0/usrnm:pwd/main

MC Electronics: rtsp://IP地址/

MeritLi-Lin: http://IP地址: /rtsph264720p

MeritLi-Lin: http://IP地址/rtsph2641080p

MeritLi-Lin: http://IP地址: /rtsph264

MeritLi-Lin: http://IP地址: /rtsph2641024p

MeritLi-Lin: rtsp://IP地址/rtsph264

MeritLi-Lin: http://IP地址: /rtspjpeg

MeritLi-Lin: http://IP地址: /rtsph264

MESSOA: rtsp://192.168.1.30:8557/h264

MESSOA: rtsp://192.168.1.30/mpeg4

MESSOA: rtsp://192.168.1.30/livestream/

MESSOA: rtsp://192.168.1.30:7070

MicroDigital: rtsp://IP地址/cam0\_0

Moxa: rtsp://IP地址/multicaststream

MultiPix: rtsp://IP地址/video1

Onix: rtsp://IP地址/cam0\_0

OpenEye: rtsp://IP地址/h264

松下/Panasonic: rtsp://192.168.0.253:port//nphMpeg4/g726-640x48

松下/Panasonic: rtsp://192.168.0.253/nphMpeg4/g726-640x480

松下/Panasonic: rtsp://192.168.0.253/nphMpeg4/nil-320x240

松下/Panasonic: rtsp://192.168.0.253/MediaInput/h264

松下/Panasonic: rtsp://192.168.0.253/nphMpeg4/g726-640x

松下/Panasonic: rtsp://192.168.0.253/MediaInput/mpeg4

派尔高/Pelco: rtsp://IP地址/stream1

PiXORD: rtsp://IP地址

Planet: rtsp://IP地址/ipcam.sdp

Planet: rtsp://IP地址/ipcam\_h264.sdp

Planet: rtsp://IP地址/media/media.amp

PRIME: rtsp://IP地址/cam1/h264/multicast

QihanTechnology: rtsp://IP地址

Repotec: rtsp://IP地址/cam1/mpeg4?user='username'&pwd='password'

SafeSky: rtsp://IP地址

三星/Samsung: rtsp://192.168.1.200/mpeg4unicast

三星/Samsung: rtsp://192.168.1.200/mjpeg/media.smp

三星/Samsung: rtsp://192.168.1.200/h264/media.smp

Sanan: rtsp://IP地址/

三洋/Sanyo: rtsp://192.168.0.2/VideoInput/1/h264/1

ScallopImaging: rtsp://IP地址:8554/main

Sentry: rtsp://IP地址/mpeg4

SeyeonTech: -

FlexWATCH: rtsp://IP地址/cam0\_1

Sharx: rtsp://IP地址/live\_mpeg4.sdp

西门子/Siemens: rtsp://IP地址/img/video.asf

西门子/Siemens: rtsp://IP地址/livestream

Siqura: rtsp://IP地址/mpeg4

Siqura: rtsp://IP地址/h264

Siqura: rtsp://: IP地址/VideoInput/1/h264/1

Siqura: rtsp://: IP地址/VideoInput/1/mpeg4/1

Sitecom: rtsp://IP地址/img/video.sav

索尼/Sony: rtsp://IP地址/media/video1

Sparklan: rtsp://IP地址/mpeg4

Speco: rtsp://192.168.1.7/

StarDot: rtsp://IP地址/nph-h264.cgi

海视云威/StarVedia: rtsp://IP地址/CAM\_ID.password.mp2

StoreNet: rtsp://IP地址/stream1

SuperCircuits: rtsp://IP地址/ch0\_unicast\_firststream

SuperCircuits: rtsp://IP地址/ch0\_unicast\_secondstream

SuperCircuits: rtsp://IP地址/live/mpeg4

Swann: rtsp://IP地址/mpeg4

TCLINK: rtsp://IP地址/av2

TCLINK: rtsp://IP地址/live.sdp

Topica: rtsp://IP地址:7070

Topica: rtsp://IP地址/h264/media.amp

TP-Link: rtsp://IP地址/video.mp4

TRENDnet: rtsp://IP地址/mpeg4

TRENDnet: rtsp://IP地址/play1.sdp

Truen: rtsp://IP地址/video1

优倍快网络/Ubiquiti: rtsp://IP地址/live/ch00\_0

UDP Technology: rtsp://IP地址/ch0\_unicast\_firststream

Verint: rtsp://IP地址

Vgsion: rtsp://IP地址/11

Vicon: rtsp://{user:password}@IP地址:7070/

Vicon: rtsp://IP地址/access\_name\_for\_stream\_1\_to\_5

Vicon: rtsp://{user:password}@IP地址:7070/

VICON: rtsp://IP地址:8557/h264

Videolarm: rtsp://IP地址/mpeg4/1/media.amp

VisionDigi: rtsp://IP地址/

VisionhitechAmericas: rtsp://IP地址/h264&basic\_auth=<base64\_union\_of\_id&pwd>

Visionite: rtsp://IP地址

VISTA: rtsp://IP地址/cam1/h264

VISTA: rtsp://IP地址/

VITEK: rtsp://IP地址/ch0.sdp

晶睿通讯/Vivotek: rtsp://192.168.1.20/live.sdp

Weldex: rtsp://IP地址:7070/h264

雄迈/XM: rtsp://192.168.0.10:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?

Y-cam: rtsp://IP地址/live\_mpeg4.sdp

有看头Yoosee: rtsp://IP地址:554/onvif1

Yudor: rtsp://IP地址/

Zavio: rtsp://IP地址/video.3gp

Zavio: rtsp://IP地址/video.mp4